[iface]
s_name_dev=
s_language=Язык
s_installcd=Установочный CD диск
s_viewmanual=Руководство пользователя
s_viewqig=Руководство \nпо быстрой установке
s_acrobat=Установка Acrobat Reader
s_installddm=Установка DDM
s_viewcd=Обзор диска
s_quickinstall=Подключение и\n настройка устройства
s_st1=1. Установка устройства
s_st2=2. Настройка Интернет
s_st3=3. Настройка WI-FI
s_st4=
s_exit=Выход
s_next=Далее >>
s_back=<< Назад
s_yes=Да
s_no=Нет
s_ok=Ok
s_cancel=Отмена
s_open=Открыть
s_custom_settings=Настроить вручную
s_skip=Пропустить
s_repeat=Вернуться

s_help1_page1=Пожалуйста, подключите шнур питания к соответствующему разъему на устройстве и к розетке питания.
s_help2_page1=Перед нажатием кнопки Далее, убедитесь, что индикатор Power на передней панели устройства горит.
s_help1_page2=Подключите Ethernet-кабель от LAN-порта устройства и к Ethernet-порту компьютера.
s_help2_page2=Пожалуйста, убедитесь, что индикатор LAN горит перед нажатием кнопки Далее.
s_help1_page3=Подключите Ethernet-кабель провайдера к WAN-порту (Internet) устройства. Или подключите микрофильтр/сплиттер (поставляется для некоторых моделей в телефонную розетку. С помощью серого кабеля подключите DSL-порт устройства к DSL-разъему микрофильтра/сплиттера.
s_help2_page3=Пожалуйста, убедитесь, что индикатор WAN или DSL горит перед нажатием кнопки Далее.
s_help1_page_netiface=Выберете сетевой интерфейс компьютера, к которому в настоящий момент подключено устройство.
s_stat_page_netiface=Выберете сетевой адаптер
s_help1_page_provider=Пожалуйста, выберите Вашего провайдера из списка, а затем нажмите ДАЛЕЕ
s_help2_page_provider=Для данного устройства не найдено ни одно файла конфигурациии
s_stat_page_provider=Выбор провайдера
s_help1_page_change_account=Выбранный провайдер требует, чтобы пароль по умолчанию для доступа к устройству был изменен\n\nПожалуйста, укажите новый пароль для доступа к устройству.
s_stat_page_change_account=Изменение пароля доступа к устройству
s_help1_page_wifi=Настройка WI-FI.
s_stat_page_wifi=Настройка WI-FI
s_help1_page_mer_static=Пожалуйста, укажите информацию, предоставленную провайдером.
s_ip_addr_page_mer_static=IP адрес
s_ip_mask_page_mer_static=Маска подсети
s_gw_page_mer_static=Основной шлюз
s_dns1_page_mer_static=Предпочитаемый DNS-сервер
s_dns2_page_mer_static=Альтернативный DNS-сервер
s_help1_page5=Пожалуйста, подготовьте информацию, предоставленную провайдером, для настройки Интернет-соединения.
s_help2_page5=Устройство обнаружено и проверено.\n\nДля продолжения нажмите кнопку Далее.
s_stat_page5=Проверка подключения устройства
s_authorize_page5=Авторизация
s_stat_page_network_settings=Настройки провайдера
s_help1_page_finish=Примите поздравления!!!\n\nПроцесс установки завершен - доступ к интернет настроен.
s_help2_page_finish=Процесс установки завершен!!!
s_type_connection=Тип соединения
s_type_connection_pppoe=Интернет (PPPoE)
s_type_connection_ipoe=Интернет (IPoE)
s_type_connection_custom_settings=Пожалуйста, укажите информацию для полей указанных ниже. Если вы не знаете что указать, то нажмите ДАЛЕЕ.


s_wait=Пожалуйста подождите...
s_wait_status_provider=Идет построение списка
s_wait_status_page_netifaces=Поиск сетевых интерфейсов
s_wait_status_page5=Проверка подключения устройства
s_wait_change_password=Смена пароля на устройстве
s_wait_status_page_network_settings=Настройка устройства
s_wait_for_reprogramming=Обновление программного обеспечения
s_wait_restart=Перезагрузка устройства
s_wait_restore_default=Сброс на заводские настройки
s_wait_save_config=Сохранение настроек
s_wait_create_pvc=Настройка
s_wait_remove_wans=Удаление существующих настроек WAN интерфейсов
s_wait_create_groups=Создание группы
s_wait_remove_groups=Удаление существующих групп интерфейсов
s_wait_settings_lan=Настройка
s_wait_create_static_route=Создание статических маршрутов на модеме:
s_wait_set_default_gateway=Назначение шлюза по умолчанию
s_wait_get_data_wifi=Получение параметров для Wi-Fi
s_wait_send_data_wifi=Передача параметров Wi-Fi устройству
s_wait_create_vlan=Создание VLAN
s_wait_remove_vlans=Удаление существующих VLAN
s_wait_adapter=Изменение настроек сетевого адаптера
s_wait_internet_connection=Идет проверка Интернет-соединения
s_wait_settings_phone=Настройка телефона

s_vpi=Vpi
s_vci=Vci
s_adapter_name=Имя адаптера
s_adapter_ip_addr=IP адрес
s_adapter_ip_mask=Маска подсети
s_adapter_id=ID адаптера
s_isp_region=Регион
s_isp_name=Провайдер
s_isp_description=Описание
s_config=Настройка
s_login_prompt=Для доступа к устройству используются нестандартные имя пользователя и пароль.\n\nУкажите их, пожалуйста.\n
s_username=Пользователь
s_password=Пароль:
s_repassword=Подтверждения пароля:
s_login=Имя пользователя:
s_phone=Телефон
s_number_phone=Номер телефона
s_wireless_title=Настройка WI-FI
s_wireless_status=Включить Wi-Fi
s_wireless_channel=Канал
s_wireless_ssid=SSID
s_wireless_encrypt=Тип шифрования
s_wireless_key=Ключ

s_ch_wirelessStatus_on=Включен
s_ch_wirelessStatus_off=Выключен

s_sel_item_recommended=(рекомендуемое)
s_sel_item_not_encrypt=без шифрования (не рекомендуемое)
s_sel_item_wep64=WEP (64-бит)
s_sel_item_wep128=WEP (128-бит)
s_sel_item_wpa=WPA
s_sel_item_wpa2=WPA2
s_sel_item_psk=PSK
s_sel_item_wpapsk=WPA-PSK
s_sel_item_wpa2psk=WPA2-PSK
s_sel_item_wpa_wpa2=WPA-WPA2
s_sel_item_wpapsk_wpa2psk=WPA-PSK/WPA2-PSK

s_hint_wep64=Введите 5 ASCII символов или 10 шестнадцатиричных цифр.
s_hint_wep128=Введите 13 ASCII символов или 26 шестнадцатиричных цифр.
s_hint_wpa=
s_hint_wpa2=
s_hint_psk=
s_hint_wpapsk=Длина ключа WPA PSK должна быть от 8 до 63 ASCII символов или до 64 шестнадцатиричных цифр.
s_hint_wpa2psk=Длина ключа WPA2 PSK должна быть от 8 до 63 ASCII символов или до 64 шестнадцатиричных цифр.
s_hint_wpa_wpa2=
s_hint_wpapsk_wpa2psk=Длина ключа WPA-PSK/WPA2-PSK должна быть от 8 до 63 ASCII символов или до 64 шестнадцатиричных цифр.

s_stb_title1=Услуга
s_stb_title2=Интернет
s_stb_title3=ТВ
s_config_stb=Настройка STB
s_config_stb2=Настройка STB
s_servicename=Услуга
s_filial=Филиал
s_country=Страна
s_provider=Провайдер
s_mess_usbdriverinstallok=USB драйвер успешно установлен. Отключите устройство от USB порта компьютера и подключите вновь. В правом нижнем углу экрана появятся системные сообщения об обнаружении и установке нового оборудования. После их исчезновения нажмите кнопку "Ок" для закрытия этого окна и продолжения работы утилиты настройки.
s_link_megaman=Пользовательская инструкция по настройке модема \nD-Link DSL-2500U/BRU/D для работы в сети U-tel
s_winpppoe_cfg=Настройка соединения
s_winpppoe_cr=Создание соединения
s_check_exist_pppoe=Проверка наличия PPPoE
s_check_status_pppoe=Проверка статуса PPPoE
s_settings_vlan_id=Введите VLAN ID для подключения 
s_vlan_id=VLAN ID
s_change_ports_for_vlan=Выберите порты для

s_dap_mode=Режим работы
s_dap_access_point=Точка доступа
s_dap_router=Роутер


[EMessages]
e_no_adapters_found=На этом компьютере не найдено ни одного работающего сетевого адаптера.\nПожалуйста проверьте следующее:\n\n Подключен ли адаптер питания и включен ли модем.\n Подключен ли Ethernet кабель к компьютеру и к модему.\n Установлен ли корректно Ваш сетевой адаптер и включен ли он.\n Проверьте, что адаптер беспроводной сети в Вашем компьютере выключен.\n Проверьте, что виртуальные сетевые адаптеры(если таковые присутствуют) в Вашем компьютере выключены.\n Проверьте, что Ваш межсетевой экран выключен на время установки и настройки модема.
e_no_device_found=Ваш модем не обнаружен, пожалуйста проверьте следующее:\n\nПодключен ли адаптер питания и включен ли модем.\nПодключен ли Ethernet кабель к компьютеру и к модему.\nУстановлен ли корректно Ваш сетевой адаптер и включен ли он.\nПроверьте, что адаптер беспроводной сети в Вашем компьютере выключен.\nПроверьте, что виртуальные сетевые адаптеры(если таковые присутствуют) в Вашем компьютере выключены.\nПроверьте, что Ваш межсетевой экран выключен на время установки и настройки модема.
e_no_fw_found=Отсутствует файл обновления программного обеспечения.
e_login_failed=Имя пользователя/пароль не приняты устройством.
e_connection_error=При получении данных от устройства произошла ошибка.\n\nДальнейшая работа невозможна.
e_unsupported_device=Тип подключенного устройства не поддерживается программой.\n\nДальнейшая работа невозможна.
e_update_failed=Не удалось обновить программное обеспечение.\nИспользуем текущую версию.
e_update_none=Прошивка не найдена, прошейте устройство вручную и перезапустите приложение
e_adsl_down=Пожалуйста проверьте, подключен ли телефонный кабель к модему и работает ли модем.
e_providersini_error=Ошибка чтения файла описания параметров провайдеров\n
e_pwd_len=Длина пароля должна быть не меньше четырех символов
e_pwd_incorrect=Пароль и подтверждение пароля не совпадают
e_http_error=Произошла ошибка при передаче параметров устройству.\n\nДальнейшая работа невозможна.
e_prov_gateway_down=Ошибка доступа к сети провайдера.\nНе удалось связаться со шлюзом провайдера.\n\nВозможные причины:\n -Неполадки на линии связи или оборудовании провайдера.\n -Неверно указанна информация, предоставляемая провайдером.
e_cannot_create_win_pppoe_connection=Извините.Не удалось создать соединение для выхода в Интернет.\nОбратитесь за помощью в службу технической поддержки провайдера.\nКлючевая фраза: "Как настроить PPPoE соединение на моем компьютере если роутер настроен в режиме Bridge"
e_incorrect_wireless_ssid=Неправильно указан SSID
e_incorrect_wireless_security_key=Неправильный ключ
e_incorrect_data=Введены неверные данные
e_field_empty=Заполните все поля
e_caption_error=Ошибка
e_caption_info=Справка
e_incorrect_wireless_radius_server_ip_address=Неправильный RADIUS Server IP Address!
e_incorrect_servicename=Выберите услугу!
e_incorrect_swver_lp = Данная версия не поддерживает изменение пароля доступа к устройству.
e_usb_driver_run=Не удалось установить драйвер. Отключите устройство от USB порта компьютера, подключите снова и запустите утилиту настройки.
e_auth_error=Произошла ошибка при подключении к серверу провайдера. \nХотите повторить настройку устройства?
e_internet_connection_error=Интернет-соединение отсутствует.\nХотите повторить настройку устройства?
e_adsl_cable_disconnected=Невозможно провести проверку Интернет-соединения, так как телефонный кабель не подключен к модему.
e_no_free_ports=Нет свободных портов
e_vlan_id_busy=VLAN ID занят. Укажите другое значение
e_vlan_ports_not_check=Не выбран ни один из портов

[confirm]
fw_update=Необходимо обновить программное обеспечение модема.\n\nНажмите ДА для обновления\nНажмите НЕТ для завершения работы приложения
fw_usbdriver=Если Ваше устройство - DSL-2520U и оно подключено к USB порту компьютера, для нормальной работы утилиты настройки необходимо установить драйвер для этого устройства. Установить драйвер Да/Нет?
dev_reboot=Выключите питание устройства и снова включите через 5 секунд.\nЗатем нажмите кнопку ОК.
fw_info_for_user=Процесс обновления займет несколько минут. Пожалуйста, НЕ выключайте питание устройства до завершения обновления.