

Windows IP Configuration





Ethernet adapter Local Area Connection 10:



   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected



Ethernet adapter Local Area Connection:



   Connection-specific DNS Suffix  . : 

   IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.20.5

   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0

   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.20.1

