Пожалуйста, следуйте инструкциям описанным ниже для обновления FW на камерах DCS-6112/6113/6112V/6113V. 
Обновление FW выполняется в 2 этапа.

1) Зайдите на WEB интерфейс камеры с помощью браузера IE. Перейдите в раздел Setup---Maintenance---Firmware upgrade
2) Нажмите "Обзор" и укажите сначала файл промежуточной прошивки “DCS-6112X_6113X_A1_FW_V1.20_preset.pkg”
3) Нажмите "Upload". Камера начнет процесс обновления и автоматически перезагрузится, после завершения обновления.
4) Затем перейдите в раздел "Firmware upgrade" и укажите файл основной прошивки “DCS-6112X_6113X_A1_FW_V1.20.pkg”
5) Нажмите "Upload". Камера начнет процесс обновления и автоматически перезагрузится, после завершения обновления.
6) После этого обновление FW завершено.

Замечание: После обновления FW до версии 1.20 больше нет необходимости загружать промежуточную FW в дальнейшем, например для обновления до версии 1.30.
Файл промежуточной FW "Xxx_preset.pkg" используется только для обновления с FW 1.00 или 1,10 до версии 1.20