[iface]
s_not_recover = geri vermeyin
s_viewmanual = Kılavuzu görüntüle
s_wait_status_page_network_settings = Cihaz yapılandırma
s_wait_change_password = Şifre değiştiriliyor
s_vci = VCI
s_help2_page1 = İleriyi tıklamadan önce, cihazın ön panelindeki Power ışığının yandığından emin olun
s_help2_page2 = "Sonraki" butonunu  tıklamadan önce LAN ışığının yandığından emin olun
s_help2_page3 = "Sonraki" butonunu  tıklamadan önce WAN ışığının yandığından emin olun
s_help2_page5 = Cihaz bulundu ve doğrulandı. Devam etmek için İleri\'ye tıklayın.
s_wait_restore_default = Fabrika ayarlarına al
s_settings_vlan_id = VLAN ID giriniz
s_login_prompt = Lütfen cihaza erişmek için gerekli olan kullanıcı adı ve şifresini girin.
s_hint_wpa2psk = WPA PSK şifre uzunluğu en az 8 en çok 63 ASCII karakterden veya 64 hexadesimal değerden oluşmalıdır.
s_wireless_ssid = SSID
s_ok = Tamam
s_type_connection_custom_settings = Aşadaki alanlara bilgilerinizi yazın. Eğer yazmak istemezseniz İleri yi tıklayın.
s_servicename = Hizmet
s_dap_mode = Çalışma modu
s_wireless_key = Anahtar
s_skip = Hayır
s_wait_get_data_wifi = Kablosuz ağ ayarları alınıyor
s_wait_adapter = Network Adaptör ayarları değiştiriliyor
s_help1_page_netiface = Cihaza bağlı bilgisayarın ağ arabirimi seçin.
s_help2_page_finish = Kurulum işlemi tamamlandı!!!
s_ch_wirelessstatus_on = Aç
s_winpppoe_cr = Bağlantı oluştur
s_sel_item_wpa2 = WPA2
s_adapter_ip_mask = Ağ Maskesi
s_filial = Şube
s_wireless_title = WI-FI ayarlarını özelleştirin
s_help1_page_change_account = Seçilen servis sağlayıcı cihaza erişmek için gerekli varsayılan şifreyi değiştirmiştir. Cihaza erişim için yeni şifrenizi giriniz.
s_hint_wpapsk_wpa2psk = WPA-PSK/WPA2-PSK anahtarındaki karakter sayısı 8-63 arasında olmalıdır veya 64 adet Hex karakter kullanılmalıdır.
s_wait_status_manual = Veriler yükleniyor
s_wait_save_config = Ayarları kaydet
s_wait_settings_phone = Telefon ayarları
s_type_connection_ipoe = Internet (IPoE)
s_adapter_id = ID
s_sel_item_recommended = (önerilen)
s_type_connection = Bağlantı tipi
s_repeat = Evet
s_wait_remove_wans = Mevcut WAN arabirimleri konfigürasyonlarının  kaldırılması
s_dns2_page_mer_static = Alternatif DNS sunucusu
s_wireless_status = Durum
s_custom_settings = Elle yapılandırma
s_wireless_encrypt = Şifreleme tipi
s_descriptionddm = 
s_stb_title1 = Hizmet
s_stb_title2 = İnternet
s_stb_title3 = IPTV
s_wait_internet_connection = İnternet bağlantısı kontrol ediliyor
s_config = Konfigürasyonu
s_stat_page_provider = Servis sağlayıcısı seçimi
s_no = Hayır
s_help1_page1 = Lütfen, güç kablosunu cihazda bulunan uygun konnektöre ve bir elektrik prizine takın.
s_stat_page_change_account = Erişim parolasını değiştir
s_help1_page_finish = Tebrikler!\n\nYükleme işlemi tamamlandı. İnternet erişimi sağlayabilirsinz.
s_hint_wpa = RADIUS sunucusunun IP adresini girin
s_sel_item_wpa_wpa2 = WPA-WPA2
s_hint_wpapsk = WPA-PSK anahtarındaki karakter sayısı 8-63 arasında olmalıdır veya 64 adet Hex karakter kullanılmalıdır.
s_wait_create_vlan = Vlan oluştur
s_number_phone = Telefon numarası
s_vlan_id = VLAN ID
s_sel_item_wep128 = WEP (128-bit)
s_ip_addr_page_mer_static = IP adresi
s_country = Ülke
s_sel_item_wep64 = WEP (64-bit)
s_acrobat = Acrobat\n Reader yükle
s_wait_create_groups = Grup oluştur
s_open = Açık
s_hint_wep64 = 5 ASCII karakter veya 10 hexadecimal değer girin.
s_wait_restart = Aygıtı yeniden başlat
s_help2_page_provider = Seçilmiş olan aygıt herhangi bir yapılandırma dosyası ile eşleşmiyor
s_wait_send_data_wifi = Parametreler kablosuz aygıta gönderiliyor
s_help1_page_mer_static = Servis sağlayıcınız tarafından size verilen bilgileri giriniz
s_config_stb = STB ayarlanıyor
s_phone = Telefon
s_wait_status_page5 = Bağlantı aygıtlarını kontrol etmek için
s_provider = Servis sağlayıcı
s_wait_create_pvc = Ayar
s_exit = Çıkış
s_login = Kullanıcı adı
s_quickinstall = Başlat
s_type_connection_pppoe = İnternet (PPPoE)
s_wait_create_static_route = Modem üzerinde statik yol oluşturma:
s_sel_item_psk = PSK
s_adapter_ip_addr = IP adresi
s_hint_wpa_wpa2 = RADIUS Server\'in IP adresini yazın.
s_winpppoe_cfg = Bağlantı Ayarlanıyor
s_stat_page_wifi = WI-FI kişiselleştir
s_config_stb2 = STB ayarlanıyor
s_yes = Evet
s_change_ports_for_vlan = Bağlangtı noktası seçin
s_stat_page_network_settings = Yapılandırma sağlayıcısı
s_wait_remove_groups = Mevcut grupların arabirimlerinin kaldırılması.
s_wait_remove_vlans = Mevcut VLAN\'ı kaldır
s_sel_item_wpapsk = WPA-PSK
s_stat_page_netiface = Ağ kartı seçin
s_wait_settings_lan = Ayarlar
s_st3 = 3.İnternet Bağlantısı
s_wait_set_default_gateway = Varsayılan ağ geçidi ata
s_hint_wep128 = 13 ASCII karakter veya 26 hexadesimal değer girin
s_password = Şifre
s_vpi = Vpi
s_authorize_page5 = Yetkilendirme
s_wait = Lütfen Bekleyin...
s_back = << geri
s_dns1_page_mer_static = Tercihli DNS-sunucu
s_ch_wirelessstatus_off = Kapalı
s_wireless_channel = Kanal
s_viewcd = CD\'ye gözat
s_help1_page_wifi = Wi-Fi kişiselleştir
s_wait_status_page_netifaces = Ağ arayüzleri ara.
s_username = Kullanıcı adı
s_wait_status_provider = Liste oluşturmak için
s_sel_item_wpa = WPA
s_help1_page_provider = Lütfen listeden servis sağlayıcınızı seçiniz sonra İleri\'ye basınız.
s_installddm = DDM Kurulumu
s_hint_psk = 
s_help1_page5 = Internet bağlantısı yapılandırmak için Servis sağlayıcı tarafından verilen bilgilere ihtiyacınız olacaktır.
s_next = İleri >>
s_help1_page3 = Ethernet kablosunu cihazın WAN portuna (internet) bağlayın veya telefon soketine mikro filtre / splitter (bazı modellerde mevcuttur) bağlayın.
s_help1_page2 = Kabloyu, bilgisayarınızdaki Ethernet bağlantı noktasına ve cihazın üzerine bulunan Ethernet bağlantı noktasına takın.
s_isp_name = İnternet Servis Sağlayıcı Adı
s_ip_mask_page_mer_static = Alt ağ maskesi
s_sel_item_wpapsk_wpa2psk = WPA-PSK/WPA2-PSK
s_dap_router = Yönlendirici
s_gw_page_mer_static = Varsayılan ağ geçidi
s_dap_access_point = Erişim noktası
s_isp_description = Açıklama
s_select_manual = Lütfen cihazı seçiniz
s_cancel = İptal
s_sel_item_wpa2psk = WPA2-PSK
s_viewqig = Kolay Kurulum Rehberini gör
s_wait_for_reprogramming = Yazılım güncelleniyor
s_stat_page5 = Bağlantı aygıtlarını kontrol etmek için
s_st1 = 1.Cihazı Yükle
s_st2 = 2. Internet Ayarları
s_hint_wpa2 = RADIUS sunucusunun IP adresi.
s_st4 = 4. WI-FI
s_adapter_name = Ağ adaptör adı
s_home = Ana Sayfa
s_select_device = Cihaz seçin
s_isp_region = Bölge
s_sel_item_not_encrypt = şifresiz
s_recover = Geri yükle
s_repassword = Şifreyi onayla

[emessages]
e_no_adapters_found = Uygulama bu bilgisayarda herhangi bir çalışan ağ bağdaştırıcısı bulamadı. \nLütfen aşağıdaki adımları kontrol ediniz:\n\n1. Güç adaptörünün modeminize ve bir elektrik prizine bağlı olduğundan emin olun.\n2. Modeminiz Ethernet kablosunun bilgisayarınıza bağlı olduğundan emin olun.\n3. Ağ kartı kurulumunun eksiksiz kurulduğundan emin olun.
e_adsl_down = Lütfen DSL kablosunu kontrol ettiğinizden ve modemin çalışır durumda olduğundan emin olun 
e_adsl_cable_disconnected = Telefon kablosu modeme bağlanmadan internet bağlantısı kontrol edilemez.
e_internet_recover = Internet bağlantısı yok!\n Olası nedenler:\n\n 1. Servis sağlayıcınızı arayıp sorun olup olmadığını sorunuz.\n 2.Abonelik süresi dolmuş olabilir veya hesabınız ile ilgili başka bir sorun olabilir.\n\n 3.Cihaz konfigürasyonu hatalı veya bozulmuş olabilir.\n\n. Bir önceki ayarlara dönmek istermisiniz?
e_auth_error = Internet Servis Sağlayıcı sunucusuna bağlanırken bir hata oluştu. Aygıtı yapılandırmak istiyor musunuz?
e_unsupported_device = Hata! Bağlanan aygıt desteklenmiyor.
e_eth_cable_disconnected = Ethernet kablosu bağlı değil.
e_vlan_ports_not_check = Hiçbir port seçilmedi
e_no_free_ports = Uygun port yok
e_eth_down = Eğer cihaza Ethernet kablosunu bağladıysanız , cihazın çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
e_update_failed = Yazılım güncellemesi yapılamadı.\n Mevcut versiyon kullanılacaktır.
e_connection_error = Cihazdan veri alma sırasında bir hata oluştu.\n\n Uygulama devam edemiyor.
e_field_empty = Tüm alanları doldurun
e_incorrect_data = Hatalı veri
e_internet_connection_error = İnternet bağlantısı uygun. \n Cihaz ayarları tekrarlansın mı?
e_caption_info = Yardım
e_pwd_len = Şifre en az 4 karakterden oluşmalıdır.
e_incorrect_wireless_security_key = Yanlış anahtar
e_pwd_incorrect = Şifre ve doğrulama şifresi eşleşmiyor.
e_incorrect_wireless_ssid = Hatalı SSID
e_providersini_error = ISS profili okuma hatası.\n
e_no_device_found = Uygulama modeminizi bulamadı.\nLütfen, aşağıdakileri kontrol edin:.\n\n1.Güç adaptörü, modeminize ve bir elektrik prizine bağlı olmalı.\n2. Modeminizin Ethernet kablosu bilgisayarınıza bağlı olmalı.\n3. Ağ kartınız bilgisayarınızda düzgün bir şekilde yüklü olmalı.
e_http_error = Cihaza veri aktarımı sırasında bir hata oluştu.\n\nUygulama devam edemez.
e_update_none = Güncelleme dosyası yok. Cihazınızın yazılımını manuel güncelleyin ve uygulamayı yeniden başlatın.
e_caption_error = Hata
e_vlan_id_busy = VLAN ID uygun değil. Lütfen başka VLAN ID girin.

[confirm]
dev_reboot = 5 saniye sonra tekrar kapatın ve\ nTamam\'ı tıklatın.
fw_info_for_user = Güncelleme işlemi bir kaç dakika sürebilir.Güncelleme tamamlanana kadar cihazı kapatmayın ve bağlantısını kesmeyin.
fw_update = Modeminizin yazılımını güncellenecek. \n\n Güncellemeyi başlatmak için "TAMAM" tuşuna \n Çıkış için "İptal". Tuşuna basın.

