**История изменения FW версий**:



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmware Version** | **Date** | **Model** | **Hardware Version** |
| V1.06.06 | 2015/5/11 | DCS-825L | A1 |
| V1.05.04 | 2015/2/26 | DCS-825L | A1 |
| v1.04\_4026 | 2014/8/14 | DCS-825L | A1 |
| v1.03\_3725 | 2014/4/14 | DCS-825L | A1 |
| V1.02\_3427 | 2014/1/13 | DCS-825L | A1 |
| V1.01\_3327 | 2013/11/29 | DCS-825L | A1 |
| V1.00 | 2013/10 | DCS-825L | A1 |
|  |  |  |  |

# Добавленный функционал:

|  |  |
| --- | --- |
| **FW** |  |
|  V1.06.06 | 1. Обновлен mydlink агент до версии 2.0.19-b33
2. Улучшения сервиса Bonjour
3. Поддержка кодировки UTF-8 для SD карты
4. Модифицированы NIPCA команды
 |
|  V1.05.04 | 1. Обновлен mydlink агент до версии 2.0.19-b04
2. Улучшено качество видео
3. Снижен порог переключения режима День/Ночь.
 |
| v1.04\_4026 | 1. Обновлен mydlink агент до версии 2.0.17-B81.
 |
| v1.03\_3725 | 1. Исправлено правило перехода на летнее время для GMT+12:00
2. Исправлена проблема с HTTPS аутентификацией для mydlink.
3. Исправлена проблема с некорректным написанием поля CGI /config/portal\_info.cgi для mydlink.
4. Исправлена проблема некорректного статуса SD карты после переустановки.
5. Поддержка полнодуплексного режима для аудио.
6. Поддержка команды обновления прошивки для mydlink.
7. Поддержка группы команд Gets /config/portal\_info.cgi для mydlink.
 |
| V1.02\_3427 | 1. Повышена скорость загрузки устройства.
2. Добавлена поддержка событий для низкой/высокой температуры на портале mydlink.
3. Увеличена громкость звука при загрузке.
4. Обновлен mydlink агент до версии 2.0.17-b49.
 |
| V1.01\_3327 | 1. Поддержка SD карт с несколькими разделами.
2. Поведение во время перезагрузки:
	* Температурный LED индикатор последовательно меняет Синий/Зеленый/Красный цвета в течение 0,5 сек.
	* Воспроизведение мелодии загрузки (если эта опция включена).
3. Улучшена производительность (скорость) следующих процессов:
	* Загрузка страниц Мастера установки
	* Изменение пользовательского пароля
	* Установка даты и времени
	* Настройка беспроводной сети
4. Включена синхронизация с NTP сервером “ntp1.dlink.com” по умолчанию.
5. Обновлен mydlink агент до версии 2.0.17-b43
 |

**Список улучшений**:



|  |  |
| --- | --- |
| **FW** |  |
|  V1.06.06 | 1. Обновлены часовые пояса для России
2. Исправлена проблема воспроизведения мелодии, если в названии аудио файла присутствуют специальные символы.
 |
| V1.05.04 | 1. Исправлено некорректное отображение температурного LED индикатора после перезагрузки устройства.
2. Системное время по умолчанию установлено с 2015 года.
3. Исправлены уязвимости и повышена безопасность.
 |
| v1.04\_4026 | 1. Исправлена проблема HTTP/HTTPS аутентификации при использовании специальных символов в пароле
 |
|  |  |